通信方式：websocket

ws://192.168.1.124:2333

注：通信地址以实际服务器地址为准

服务器后台

http://localhost:8888/testresult\_manager/

服务器上传数据接口规范：

**Request：**

{

"id":"cb79f44fcd97452ba15d84ecfa2998b5",

"msg":"{}",

"type":0

}

Id为UUID（唯一标识f2805bc8-4399-43ec-981e-3da26079e4c1）去掉-

Type为上传数据类型0：producttest\_result，1：stresstest\_result

Msg与type相对应

\*Type=0,msg（producttest\_result）格式：

{

"backcamera":0, 后置camera 0：未测，1：通过，2：不通过

"bt":1, 蓝牙 0：未测，1：通过，2：不通过

"cpu":"rk3399\_mid", cpu型号

"ddr":"3.76GB", ddr总大小

"emmc":"27.24GB", 内置存储大小

"firmVersion":"rk3399\_mid-7.1.2-xerox.20190820.152707", 固件版本

"frontcamera":0, 前置camera 0：未测，1：通过，2：不通过

"gsensor":0, 重力传感器 0：未测，1：通过，2：不通过

"leftsound":0, 左声道 0：未测，1：通过，2：不通过

"lightsensor":0, 光感 0：未测，1：通过，2：不通过

"micro":0, 麦克风 0：未测，1：通过，2：不通过

"nfc":0, nfc 0：未测，1：通过，2：不通过

"nfclight":0, nfclight 0：未测，1：通过，2：不通过

"powerkey":1, 电源实体按键 0：未测，1：通过，2：不通过

"rgb":0, 色彩 0：未测，1：通过，2：不通过

"rightsound":0, 右声道

"sd":2, usb识别sd卡功能 0：未测，1：通过，2：不通过

"sn":"rockchipaabbcc127sn", sn序列号

"time":"2019-09-18 03:37:13", 测试时间

"tp":1, 屏 0：未测，1：通过，2：不通过

"usb":2, usb 识别u盘功能 0：未测，1：通过，2：不通过

"vdkey":0, 音量减实体按键 0：未测，1：通过，2：不通过

"vpkey":0, 音量加实体按键 0：未测，1：通过，2：不通过

"wifi":1 wifi 0：未测，1：通过，2：不通过

}

\*Type=1,msg（stresstest\_result）格式：

**Response：**

{

"id":"0d5b3834a6484e4bbcc18a6c5707f41b",

"msg":"success"

}

Id为request请求中的id或者Errorid

Msg为响应信息